암반분류 기준

<표 1> 한국토지공사 토질조사 시행지침 - 당사적용

상태 구분	굴 진 상 황	CORE형태	풍화변질상태	조 직	원위치시험 (표준관입시험)	일축 압축강도
풍화암	- Metal Crown Bit 큰 저항 없이 굴진 되며 암질에 차이 가 있으나 30cm 굴진에 대체로 1～3분 이내 소요 - 하부에서는 다소의 저항이 있으며 연경이 반복되는 경향이 있음	- Core 회수 거의 불가 - 하부에서 세편 상태의 Core가 소 량 산출될 경우도 있음. (특히 퇴적 암 계통) - 균열이 매우 발달 하여 간격이 거의 밀착된 상태	조암 광물은 완전히 변질 됨.	기반암의 조직은 유지 하고 있으나 암내부까지 풍화가 완전 히진행되어 화학적, 역학적 성질 은 상실한 상태	- 상한 : 50/15 - 하한 : S.P.T 불가 능 한곳도 있음.	125 kgf/cm2 이하
연 암	- Metal Crown Bit 굴진시 다소 저항 이 있으며 압력을 가하여 굴진 가능	- 세편내지 단주상 으로 회수됨. (보통3~5cm) - 암질에 따라 TCR : 10~40% - R.Q.D 측정은 거 의 불가능한 상태~40% - 균열간격 : 5cm 내외	균열부위를 따라 풍화가 상당히 진척 되어 대부분 의 광물이 다 소 풍화된 상 태로서 균열 이 없는 곳은 다소 신선한 상태	기반암 조직 유지	S.P.T불가	125~400 kgf/cm2
보통암	- Metal Crown Bit 로 굴진 가능하나 Diamond Bit 사용 시 Core회수율을 높일 수 있음 - 암질에 따라 차 이가 있으나 30cm 굴진에 10 ~ 30분 소요	- 단주상 ~ 장주상 으로 산출 (5～10cm정도) - 암질에 따라 TCR :40~60% R.Q.D:40%이상 측정가능 - 균열 간격 : 5~15 (평균10cm) 내외이나 신선한 부분은 20~30cm 간격인 경우도 있음	균열 부위를 따라 풍화가 약간 진척된 곳도 있으나 대체로 암 내 부는 신선한 편	기반암 조직	S.P.T불가	400~800 kgf/cm2
경 암	- Diamond Bit를 사용하지 않으면 굴진하기 곤란한 암반	- 대부분 장주상으 로 산출되나 일부 파쇄대에서는 단 주상으로 산출 되기도 함. - 암질에 따라 TCR : 60%이상 - R.Q.D 보통이상 : 40~50%이상 - 균열간격 : 20~30cm이상	신선한 상태	기반암 조직	S.P.T 불가	800 kgf/cm2 이상
※ 지반조사시 채취되는 시편의 상태는 시공중 채취되는 시편과 형상, 균열상태 등 여러 면에서 차이가 있으므로 조사 굴진 중 관찰되는 여러 가지 현상을 종합적으로 참조하여 판단할 수 있도록 상기와 같이 기준을 수립하였음. 그러나 일부 특수한 암반에서는 상기기준을 벗어날 수도 있음.

<표 2> 서울시 표준지반분류(안)

지반명 및 정성적인 특징(노두나 굴착지의 노출지반 조사시)	시추조사시의 분류기준 (동시충족조건)
퇴적토층(DS) : 원지반에서 분리, 이동되어 다른곳에 퇴적된 층으로 대체로 원지반보다 연약하며 입자의 크기나 구경에 따라 세분	흙의 통일분류법으로 세분함
풍화토층(RS) : 조암광물이 대부분 완전풍화되어 암석으로서의 결합력을 상실한 풍화잔류토로서 절리의 대부분은 충화산물인 점토등 2차 광물로 충전되어 흔적만 보이고 함수포화시에 전단강도가 현저히 저하되기도 하며, 손으로 쉽게 부수어지는 지반	N < 50회/10cm 흙의 통일분류법으로 세분함
풍화암층(WR) : 심한 풍화로 암석자체의 색조가 변색되었으며 충전물이 채워지거나 열린 절리가 많고, 가벼운 망치타격에 쉽게 부수어지며 칼로 흠집을 낼수 있음. 절리간격은 좁음 이하이며 시추시 암편만 회수되는 지반	TCR ≥ 10% RQD < 10% N ≥ 50회/10cm qu < 100kg/㎠
연암층(SR) : 절리면 주변의 조암광물은 중간풍화되어 변색되었으나 암석내부는 부분적으로 약한 풍화가 진행중이며 망치 타격에 둔탁한 소리가 나면서 파괴되고, 일부 열린 절리가 있으며 절리간격은 중간 정도인 지반	TCR ≥ 30% RQD ≥ 10% qu ≥ 100kg/㎠ Js ≥ 20cm
보통암층(MR) : 절리면에서 약한 풍화가 딘행되어 일부 변색되어 있으나 암석은 강한 망치타격에 다소 맑은 소리가 나면서 깨어지고, 절리면의 대부분이 밀착되어 있고 절리간격이 넓음.	TCR ≥ 60% RQD ≥ 25% qu ≥ 500kg/㎠ Js ≥ 60cm
경암층(HR) : 조암광물의 대부분이 거의 신선하며 압석은 강한 망치타격에 맑은 소리를 내며 깨어지고, 절리면은 잘 밀착되어 있고 절리간격이 매우 넓음.	TCR ≥ 80% RQD ≥ 50% qu ≥ 1,000kg/㎠ Js ≥ 200cm
극경암층(XHR) : 거의 완전하게 신선한 암으로서 절리면은 잘 밀착되어 있고 강한 망치타격에 맑은 소리가 나며 잘 깨어지지 않으며 절리간격이 극히 넓음.	TCR ≥ 80% RQD ≥ 75% qu ≥ 1,500kg/㎠ Js ≥ 300cm

(지반조사편람 1996. 3 p23)

<표 3> 건설부표준품셈-도로설계실무편람(토공 및 배수공))

암반분류	지질조사에 의한 분류기준	지 질 특 성
연 암	・TCR : 20～40% RQD : < 25% ・Js : 6cm～20cm ・일축압축강도(건조상태) : 700～1,000kg/cm2	・암의 내부를 제외하고 균열을 따라 다소 풍화가 진척되어 있으며, 장석 및 유색광물이 변색됨(심한풍화～보통풍화) ・햄머로 1～2회치면 둔탁음을 내고 부서지거나 갈라짐
보통암	・TCR : 40～70% RQD : 25～50% ・Js : 15cm～30cm ・일축압축강도(건조상태) : 1,000～1,300kg/cm2	・절리면을 따라 다소 풍화 진행, 석영을 제외한 장석 및 유색광물 일부 변색됨(보통풍화～약간풍화) ・햄머타격시 탁음을 내고 2～3회에서 갈라지며 갈라진면이 날카로움
경 암	・TCR : >70% RQD : >50% ・Js : 20cm～50cm ・일축압축강도(건조상태) : 1,300～1,600kg/cm2	・대체로 신선하며 절리면을 따라 약간풍화, 암내부는 대체로 신선함(약간풍화～신선) ・햄머타격시 금속음을 내고 잘 부서지지 않으며 튀는 경향을 보임

<표 4> 건설부표준품셈-토공작업성에 의한 암반분류

구 분		토공작업 리퍼빌리티
		토 사	리핑암(풍화암)	발파암(연암이상)
표준관입시험 (N치)		50/15 미만	50/15 이상	-
불연속면 발달빈도	BX 크기	-	TCR=5% 이하이고 RQD=0% 정도	TCR=5～10%이상이고 RQD=0～5% 이상
	NX 크기	-	TCR=25% 이하이고 RQD=0% 정도	TCR=25%이상이고 RQD=0～10% 이상

<표 5> 한국도로공사(RMR)

분 류 기 준				값 의 범 위
1	신선암강도		점하중강도지수 [MPa]	> 10	4～10	2～4	1～2	이 범위에서는 일축압축강도시험이 필요함
			일축압축강도 [MPa]	> 250	100～250	50～100	25～50	5～ 25	1～ 5	<1
	점 수			15	12	7	4	2	1	0
2	R Q D			90～100％	75～90％	50～75％	25～50％	< 25％
	점 수			20	17	13	8	3
3	절리면의 간격			> 2.0m	0.6～2.0m	0.2～0.6m	60～200mm	< 60mm
	점 수			20	15	10	8	5
4	절리면의 상태			매우 거칠다 불연속 이격없음, 신선	다소거칠다 이격<1mm 약간 풍화	다소거칠다 이격<1mm 심한풍화	매끄럽다 홈<5mm,두께이격1～5mm연속된 이격	연약함 홈>5mm 두께이격>5mm 연속된 이격
	점 수			30	25	20	10	0
5	지하수	터널길이 10m당 유 입 량		없 음	< 10.0 (liter/min)	10～25 (liter/min)	25～125 (liter/min)	>125 (liter/min)
		절리수압/ 최대주응력의 비		0	0.0～0.1	0.1～0.2	0.2～0.5	> 0.5
		일반적인 조건		완전건조	습기가 있음	젖어 있음	물방울이 떨어짐	물이 흐름
	점 수			15	10	7	4	0

RMR 분류점수에 의한 암반등급 분류
점 수	100～81	80～61	60～41	40～21	< 21
등 급	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
구 분	매우 우수 (극경암)	우 수 (경암)	양 호 (보통암,연암)	불 량 (연암,풍화암)	매우 불량 (풍화암,풍화토)